Перечень объектов и имущества коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности муниципального образования «Каратузский район», в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021году

Объекты, находящиеся по адресу: с.Каратузское, ул.60 Лет Октября, 31а

1.Здание котельной «ПМК-1» площадью 179,0кв.м;

2.Котлы водогрейные 2 шт.: КВр-0,92 (0,8 Гкал/ч)-1шт., КВр-0,8 (0,68 Гкал/ч)-1шт.;

3.Циркуляционные насосы 5 шт.: K100-80-160 (15,0 кВт), EBARA 3LM 80-160/18.5 (18.5 кВт), EBARA 3LM 80-160/15 (15,0 кВт);

4.Насос подпиточный 1 шт.: МХН 204;

5.Вентилятор поддува 2 шт.: ВЦ14-46 №2,(2,2 кВт);

6.Дымосос 4 шт.: ДН-8 (11,0 кВт)-1шт., ДН-6,3 (5,5 кВт)-1шт.;

7.Редуктор с электродвигателем привода бункера угля 1 шт.;

8.Труба дымовая 1 шт.: стальная диаметром 720мм, длиной 30,0м;

9.Щиты управления котельным оборудованием – 3шт.;

10.Здание котельной «ПМК-2» площадью 60,4 кв.м.

11.Котлы водогрейные 2 шт.: КВр-0,8 (0,68 Гкал/ч)-2шт.;

12.Насос подпиточный 1 шт.: Grundfos JPBasic;

13.Вентилятор поддува 2 шт.: ВЦ14-46 №2,(2,2 кВт);

14.Дымосос 2 шт.: ДН-6,3 (5,5 кВт)-2шт.;

15.Труба дымовая 1 шт.: №2 стальная диаметром 520мм, длиной 28,0м;

16.Электрощитовая с защитной и пусковой аппаратурой;

17.Щит учета электроэнергии-1шт.;

18.Щиты управления котельным оборудованием – 2шт.;

19.Тепловая сеть котельной (в двухтрубном исполнении) ДУ 159 мм – 331,0 м.п., ДУ 133 мм -326,0 м.п., ДУ 108мм – 297,0 м.п., ДУ 89 мм – 988,5 м.п., ДУ 76 мм – 135,0 м.п., ДУ 57 мм – 419,0 м.п., ДУ 40 мм – 58,0 м.п., ДУ 32 мм – 69,5 м.п., Ду 25 мм – 34,0 м.п., исполнение тепловой сети – подземное в непроходных каналах и бесканальная прокладка, теплоизоляция-скорлупа ППУ, минераловатные маты;

Объекты, находящиеся по адресу: с.Старая Копь, ул.Советская, 49а,

1.Здание котельной площадью 97,1 кв.м.;

2.Котлы водогрейные 2 шт.: КВ-0,3 Гкал/ч, КВ-0,29 Гкал/ч;

3.Циркуляционные насосы 2 шт.: Pedrollo NF130a (2,2 кВт),К45/30 (7,5 кВт);

4.Насос подпиточный 1 шт.: К20/30 (4,0 кВт);

5.Вентилятор поддува 1 шт.: ВР12-26 №2,5 (2,2 кВт)

6.Дымосос 1 шт.: ДН-3,5 (5,5 кВт);

7.Скважина с насосом «Агидель» 1 шт.;

8.Труба дымовая 1 шт.: стальная диаметром 520мм, длиной 18,0м;

9.Электрощитовая с защитной и пусковой аппаратурой 1 шт.;

10.Щит учета электроэнергии 1 шт.;

11.Тепловая сеть котельной: Ду 108мм-5,8м.п., ДУ 89мм-129,0 м.п., Ду 57 мм-8,0м.п., исполнение тепловой сети-надземной и подземное в непроходных каналах, теплоизоляция-скорлупа ППУ

12. Канализационные сети протяженностью 965,0 м (трубопроводы диаметром 150 мм, материал – чугун, полипропилен).

 13.Водопроводная сеть протяженностью 2658 м (трубопроводы диаметрами 89,76,65,57,50,40,32 мм, материал- сталь, полиэтилен, полипропилен)